איך לטעון קובץ TWL אל Magellan Explorist
מאת שמיל ולדר

סדר הפעלות הוא:
1. המרת קובץ TWL למבנה WPT עבור תוכנת OziExplorer 
2. לטעון את הקובץ עם OziExplorer.

3. לייצא מ- OziExplorerכקובץ UPT.
4. לטעון עם ממשק USB אל מכשיר המגלן אל מחיצת My POIs.
תיאור הפעולות:

1. המרת קובץ TWL - על ידי תוכנת TWLc שנכתבה על ידי ארז גור.
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2. טעינת קובץ WPT אל OziExplorer
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3. יצא קובץ UPT
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